UM C API 6.17.1

- Main Page
- Related Pages
- Modules
- Data Structures
- Files

- Data Structures
- Data Fields

Data Fields
lbm_umq_queue_msg_status_t Struct Reference

Struct containing extended asynchronous operation status information about a single UMQ message. More...

`#include <lbm.h>`

## Data Fields
lbm_umq_msgid_t | msgid
| UMQ message ID of this message.
lbm_msg_t * | msg
| Actual message, if appropriate and available (NULL otherwise)
void * | clientd
| User client data pointer.
int | status
| Status code for this message (retrieval in progress, consumed, etc.)
int | flags
| Bitmap set of flags reserved for future use. Currently set to 0.

## Detailed Description

Struct containing extended asynchronous operation status information about a single UMQ message.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- lbm.h